{"text_format":"3","workbook":"xls","n_sheets":3,"sheets":["第200章","第300章","第400章"],"not_rendered":{"external_links":1,"defined_names":3,"comments":4},"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"第200章","index":0,"n_rows":317,"n_cols":26,"rows_kept":317,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,10],[2,12,2,13],[3,3,3,5],[129,15,129,19],[129,20,129,24],[264,15,264,19],[264,20,264,23],[270,15,270,19],[270,20,270,24],[271,15,271,19],[271,20,271,24],[276,15,276,19],[276,20,276,24],[277,15,277,19],[277,20,277,24],[278,15,278,19],[278,20,278,24],[279,15,279,19],[279,20,279,24],[316,0,316,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.2  工程量清单表"]
["第200章  供配电系统    工程量清单"]
[" 第200章  供配电系统                                                                          ",{"$nulls":11},"货币:人民币(元)                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   "]
[1,2,null,4,null,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["项目号","设备材料名称","单位","永杭数量","靖永数量","小计数量","品牌","制造商","规格型号","原产地","到场价","安装\n施工费","总 价\n4*（9+10）","备注","合计","新塘进口中压变电所","新塘出口变电所","金砂收费站","上金进口变电所","上金出口变电所","松树坪出口配电所","官田服务区（中压变电所）","官田服务区（右区）","官田服务区（左区）","稔田收费站","永定北养护工区"]
[203,"成套开关设备"]
[203.1,"10KV金属铠装中置式开关柜",{"$nulls":11},"每面柜均安装一台除湿装置"]
[1,"进线柜（真空断路）","面",4,1,5,null,null,"KYN28",{"$nulls":3},0,null,5,null,null,1,{"$nulls":3},1,1,null,1,1]
[3,"进线柜（负荷开关）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[4,"进线柜（负荷开关+熔断器）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[5,"进线柜（隔离小车）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[6,"计量柜","面",4,1,5,null,null,"KYN28",{"$nulls":3},0,null,5,null,null,1,{"$nulls":3},1,1,null,1,1]
[7,"PT（PS）柜","面",4,1,5,null,null,"KYN28",{"$nulls":3},0,null,5,null,null,1,{"$nulls":3},1,1,null,1,1]
[8,"馈线柜（断路器开关）","面",8,1,9,null,null,"KYN28",{"$nulls":3},0,null,9,null,null,1,{"$nulls":3},5,1,null,1,1]
[9,"馈线柜(负荷开关）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[10,"馈线柜(负荷开关+熔断器）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[11,"馈线柜(隔离小车）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[12,"联络柜（断路器）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[13,"联络柜（负荷开关）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[14,"联络柜(隔离小车）","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[15,"母线转向柜","面",{"$nulls":5},"KYN28"]
[16,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
[203.2,"10KV 紧凑型开关柜"]
[1,"进线柜（负荷开关）","面",3,null,3,{"$nulls":6},0,null,3,null,2,{"$nulls":3},1]
[2,"进线柜（负荷开关+熔断器）","面"]
[3,"进线柜（断路器）","面",6,null,6,{"$nulls":6},0,null,6,2,null,null,2,2]
[4,"PT柜","面",8,null,8,{"$nulls":6},0,null,8,4,2,null,2]
[5,"计量柜","面",2,null,2,{"$nulls":6},0,null,2,2]
[6,"馈线柜（断路器）","面",14,null,14,{"$nulls":6},0,null,14,4,4,null,4,2]
[7,"馈线柜（负荷开关）","面"]
[8,"馈线柜（负荷开关+熔断器）","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[9,"联络柜（负荷开关）","面"]
[10,"联络柜（断路器）","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,1]
[11,"母线转向柜","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,1]
[12,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[203.3,"10KV户外箱式成套变电站"]
[1,"箱式成套变电站","座"]
[2,"箱式成套变电站基础","座"]
[3,"其他安装所需辅材","项"]
[203.4,"10KV户外电缆分接箱"]
[1,"10KV户外电缆分接箱(含基础)","套",{"$nulls":10},"成套(带负荷开关)"]
[2,"10KV户外电缆分接箱(含基础）","套",2,null,2,{"$nulls":6},0,"成套(无负荷开关)",2,null,null,1,{"$nulls":6},1]
[3,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[203.5,"低压开关柜及低压动力柜"]
["一","所（站）区低压开关柜"]
[1,"所（站）区配电房进线柜","面",4,1,5,{"$nulls":6},0,null,5,null,null,1,{"$nulls":4},1,1,1,1]
[2,"所（站）区配电房进线柜（双电源切换）","面"]
[3,"所（站）区配电房馈线柜","面",10,2,12,{"$nulls":6},0,null,12,null,null,2,{"$nulls":4},3,3,2,2]
[4,"所（站）区配电房计量+馈线柜","面",4,null,4,{"$nulls":6},0,null,4,null,null,1,{"$nulls":4},1,1,1]
[5,"所（站）区配电房补偿柜","面",4,1,5,{"$nulls":6},0,null,5,null,null,1,{"$nulls":4},1,1,1,1]
[6,"所（站）区配电房双电源切换柜","面",null,1,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":10},1]
[7,"所（站）区配电房双电源切换+馈线柜","面",8,null,8,{"$nulls":6},0,null,8,null,null,2,{"$nulls":4},2,2,2]
[8,"所（站）低压专用计量柜","面"]
[9,"所（站）区照明控制配电箱（户外型）","面",{"$nulls":10},"详见图"]
[10,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["二","隧道变电所低压配电柜"]
[1,"隧道变电所进线柜","面",9,null,9,{"$nulls":6},0,null,9,2,2,null,2,2,1]
[2,"隧道变电所馈线柜","面",19,null,19,{"$nulls":6},0,null,19,4,4,null,4,4,3]
[3,"隧道变电所补偿柜","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[4,"隧道变电所双电源切换柜","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[5,"隧道变电所双电源切换+馈线柜","面",8,null,8,{"$nulls":6},0,null,8,2,2,null,2,2]
[6,"隧道变电所低压计量柜","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[7,"隧道变电所风机控制柜"]
[7.1,"风机控制柜（含3台48D88Q软启）","面",2,null,2,{"$nulls":6},0,null,2,1,null,null,1]
[7.2,"风机控制柜（含4台48D88Q软启）","面",2,null,2,{"$nulls":6},0,null,2,1,null,null,1]
[7.3,"风机控制柜（含5台48D88Q软启）","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":4},1]
[7.4,"风机控制柜（含6台48D88Q软启）","面",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,1]
[8,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["三","隧道洞室动力柜",{"$nulls":11},"每面柜均安装一台除湿装置"]
[1,"隧道风机动力柜","面",25,null,25,{"$nulls":6},0,"1700(高）x800(宽）x600（深）",25,null,13,null,null,12]
[2,"隧道照明动力柜","面",38,null,38,{"$nulls":6},0,"1700(高）x800(宽）x600（深）",38,null,14,null,null,18,6]
[3,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["四","封闭式母线槽"]
[1,"封闭式母线槽（含配件和接头）","米",{"$nulls":5},"KFM-PD-250/4"]
[2,"封闭式母线槽（含配件和接头）","米",100,null,100,null,null,"KFM-PD-400/4",{"$nulls":3},0,null,60,null,null,30,{"$nulls":6},30]
[3,"封闭式母线槽（含配件和接头）","米",{"$nulls":5},"KFM-PD-630/4"]
[4,"封闭式母线槽（含配件和接头）","米",100,null,100,null,null,"KFM-PD-800/4",{"$nulls":3},0,null,60,{"$nulls":7},30,30]
[5,"封闭式母线槽（含配件和接头）","米",{"$nulls":5},"KFM-PD-160/4"]
[6,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[204,"变压器"]
[204.1,"成套干式变压器"]
[1,"成套干式变压器","台",{"$nulls":5},"SCB11-10/0.4KV 80KVA"]
[2,"成套干式变压器","台",{"$nulls":5},"SCB11-10/0.4KV 100KVA"]
[3,"成套干式变压器","台",{"$nulls":5},"SCB11-10/0.4KV 125KVA"]
[4,"成套干式变压器","台",1,null,1,null,null,"SCB11-10/0.4KV 160KVA",{"$nulls":3},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[5,"成套干式变压器","台",null,1,1,null,null,"SCB11-10/0.4KV 200KVA",{"$nulls":3},0,null,1,{"$nulls":10},1]
[6,"成套干式变压器","台",{"$nulls":5},"SCB11-10/0.4KV 250KVA"]
[7,"成套干式变压器","台",2,null,2,null,null,"SCB11-10/0.4KV 315KVA",{"$nulls":3},0,null,2,null,null,1,{"$nulls":6},1]
[8,"成套干式变压器","台",3,null,3,null,null,"SCB11-10/0.4KV 400KVA",{"$nulls":3},0,null,3,{"$nulls":4},2,null,null,1]
[9,"成套干式变压器","台",6,null,6,null,null,"SCB11-10/0.4KV 500KVA",{"$nulls":3},0,null,6,2,2,null,2]
[10,"成套干式变压器","台",1,null,1,null,null,"SCB11-10/0.4KV 630KVA",{"$nulls":3},0,null,1,{"$nulls":8},1]
[11,"成套干式变压器","台",{"$nulls":5},"SCB11-10/0.4KV 800KVA"]
[12,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
[205,"成套柴油发电机组",{"$nulls":11},"柴发机体不带油箱，设独立油箱，带自启动功能成套设备。"]
[1,"50KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[2,"75KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[3,"100KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[4,"120KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[5,"150KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套",1,1,2,{"$nulls":6},0,null,2,{"$nulls":5},1,{"$nulls":4},1]
[6,"160KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[7,"180KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套",2,null,2,{"$nulls":6},0,null,2,null,null,1,{"$nulls":6},1]
[8,"200KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[9,"250KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":7},1]
[10,"300KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":8},1]
[11,"350KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[12,"400KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[13,"440KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[14,"600KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[15,"800KW柴油发电机组(含基础、油箱、百叶窗、1000L油量等)","套"]
[16,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
[206,"不间断电源(工频UPS)"]
[1,"1KVA工频UPS","台",{"$nulls":10},"供电时间不小于1h"]
[2,"2KVA在线式工频UPS","台",9,null,9,{"$nulls":6},0,"供电时间不小于1h",9,2,2,null,2,2,null,1]
[3,"10KVA在线式工频UPS","台",1,null,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":5},1]
[4,"15KVA在线式工频UPS","台",4,null,4,{"$nulls":6},0,null,4,1,1,null,1,1]
[5,"20KVA在线式工频UPS","台"]
[6,"25KVA在线式工频UPS","台"]
[7,"30KVA在线式工频UPS","台"]
[8,"40KVA在线式工频UPS","台"]
[9,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[207,"电线电缆"]
["一","10KV电力电缆",{"$nulls":11},"含电缆终端头和中间接头"]
["1","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV22-8.7/15KV-3x35"]
["2","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV22-8.7/15KV-3x50"]
["3","10KV交联电力电缆","米",null,2000,2000,null,null,"YJV22-8.7/15KV-3x70",{"$nulls":3},0]
["4","10KV交联电力电缆","米",90,null,90,null,null,"YJV22-8.7/15KV-3x95",{"$nulls":3},0]
["5","10KV交联电力电缆","米",150,null,150,null,null,"YJV22-8.7/15KV-3x120",{"$nulls":3},0]
["6","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV22-8.7/15KV-3x150"]
["7","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-8.7/15KV-3x35"]
["8","10KV交联电力电缆","米",29263,null,29263,null,null,"YJLV22-8.7/15KV-3x50",{"$nulls":3},0]
["9","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-8.7/15KV-3x70"]
["10","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-8.7/15KV-3x95"]
["11","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-8.7/15KV-3x120"]
["12","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-8.7/15KV-3x150"]
["13","10KV交联电力电缆","米",380,null,380,null,null,"YJV-8.7/15KV-3x50",{"$nulls":3},0]
["14","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-8.7/15KV-3x95"]
["15","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-8.7/15KV-3x120"]
["16","10KV交联电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-8.7/15KV-3x150"]
[17,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["二","低压电力电缆",{"$nulls":11},"含电缆终端头和中间接头"]
["1","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-5x35"]
["2","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-5x16"]
["3","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-5x10"]
["4","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-5x6"]
["5","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-5x4"]
["6","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x240"]
["7","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x150"]
["8","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x120"]
["9","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x95"]
["10","低压电力电缆","米",2800,null,2800,null,null,"YJV-0.6/1KV-4x70",{"$nulls":3},0]
["11","低压电力电缆","米",4382,null,4382,null,null,"YJV-0.6/1KV-4x50",{"$nulls":3},0]
["12","低压电力电缆","米",1890,null,1890,null,null,"YJV-0.6/1KV-4x35",{"$nulls":3},0]
["13","低压电力电缆","米",1195,null,1195,null,null,"YJV-0.6/1KV-4x25",{"$nulls":3},0]
["14","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x16"]
["15","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x10"]
["16","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-4x6"]
["17","低压电力电缆","米",325,null,325,null,null,"YJV-0.6/1KV-1x35",{"$nulls":3},0]
["18","低压电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV-0.6/1KV-1x25"]
["19","低压铠装电力电缆","米",null,800,800,null,null,"YJV22-0.6/1KV-4x25",{"$nulls":3},0]
["20","低压铠装电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV22-0.6/1KV-4x16"]
["21","低压铠装电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJV22-0.6/1KV-4x10"]
["22","低压铠装电力电缆","米",null,300,300,null,null,"YJV22-0.6/1KV-4x6",{"$nulls":3},0]
["23","低压铠装电力电缆","米",2161,null,2161,null,null,"YJLV22-0.6/1KV-5x10",{"$nulls":3},0]
["24","低压铠装电力电缆","米",1005,null,1005,null,null,"YJLV22-0.6/1KV-5x16",{"$nulls":3},0]
["25","低压铠装电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV22-0.6/1KV-5x25"]
["26","低压铠装电力电缆","米",{"$nulls":5},"YJLV-0.6/1KV-5x10"]
["27","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x150"]
["28","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x120"]
["29","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x95"]
["30","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x70"]
["31","低压阻燃电缆","米",3444,null,3444,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-4x50",{"$nulls":3},0]
["32","低压阻燃电缆","米",9835,null,9835,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-4x35",{"$nulls":3},0]
["33","低压阻燃电缆","米",4364,null,4364,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-4x25",{"$nulls":3},0]
["34","低压阻燃电缆","米",3975,null,3975,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-4x16",{"$nulls":3},0]
["35","低压阻燃电缆","米",8660,null,8660,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-4x10",{"$nulls":3},0]
["36","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x6"]
["37","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x70+1x35"]
["38","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x50+1x25"]
["39","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x35+1x16"]
["40","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x25+1x16"]
["41","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x120+1x70"]
["42","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x70+1x35"]
["43","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x50+1x25"]
["44","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x35+1x16"]
["45","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-4x25+1x16"]
["46","低压阻燃电缆","米",100,null,100,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-5x16",{"$nulls":3},0]
["47","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-5x10"]
["48","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-5x6"]
["49","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x6"]
["50","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x4"]
["51","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-5x50"]
["52","低压阻燃电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-5x4"]
["53","低压阻燃电缆","米",null,20,20,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-3x240+1x120",{"$nulls":3},0]
["54","低压阻燃电缆","米",null,10,10,null,null,"ZR-YJV-0.6/1KV-3x300+1x150",{"$nulls":3},0]
["55","低压铠装阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV22-0.6/1KV-5x35"]
["56","低压铠装阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV22-0.6/1KV-5x25"]
["57","低压铠装阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV22-0.6/1KV-5x16"]
["58","低压铠装阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV22-0.6/1KV-5x10"]
["59","低压铠装阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV22-0.6/1KV-5x6"]
["60","低压阻燃电力电缆","米",{"$nulls":5},"ZR-YJV-0.6/1KV-3x95+1x50"]
["61","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-2x2.5"]
["62","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x240"]
["63","低压耐火电缆","米",90,null,90,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x185",{"$nulls":3},0]
["64","低压耐火电缆","米",45,null,45,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x150",{"$nulls":3},0]
["65","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x120"]
["66","低压耐火电缆","米",240,null,240,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x95",{"$nulls":3},0]
["67","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x70"]
["68","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x50"]
["69","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x35"]
["70","低压耐火电缆","米",1420,null,1420,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x25",{"$nulls":3},0]
["71","低压耐火电缆","米",3660,null,3660,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x16",{"$nulls":3},0]
["72","低压耐火电缆","米",5187,null,5187,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-4x10",{"$nulls":3},0]
["73","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x6"]
["74","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-3x150+1x70"]
["75","低压耐火电缆","米",815,null,815,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x120+1x70",{"$nulls":3},0]
["76","低压耐火电缆","米",5734,null,5734,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x95+1x50",{"$nulls":3},0]
["77","低压耐火电缆","米",4364,null,4364,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x70+1x35",{"$nulls":3},0]
["78","低压耐火电缆","米",3588,null,3588,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x50+1x25",{"$nulls":3},0]
["79","低压耐火电缆","米",1551,null,1551,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x35+1x16",{"$nulls":3},0]
["80","低压耐火电缆","米",2341,null,2341,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x25+1x16",{"$nulls":3},0]
["81","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-5x35"]
["82","低压耐火电缆","米",60,null,60,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-5x25",{"$nulls":3},0]
["83","低压耐火电缆","米",590,null,590,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-5x16",{"$nulls":3},0]
["84","低压耐火电缆","米",4450,null,4450,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-5x10",{"$nulls":3},0]
["85","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-5x6"]
["86","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-5x4"]
["87","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-4x6"]
["88","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-3x16"]
["89","低压耐火电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV-0.6/1KV-3x10"]
["90","低压耐火电缆","米",2200,null,2200,null,null,"NH-YJV-0.6/1KV-3x2.5",{"$nulls":3},0]
["91","低压耐火铠装电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV22-0.6/1KV-5x25"]
["92","低压耐火铠装电缆","米",1900,null,1900,null,null,"NH-YJV22-0.6/1KV-5x16",{"$nulls":3},0]
["93","低压耐火铠装电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV22-0.6/1KV-4x25+1X16"]
["94","低压耐火铠装电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV22-0.6/1KV-5x16"]
["95","低压耐火铠装电缆","米",{"$nulls":5},"NH-YJV22-0.6/1KV-5x10"]
["96","其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["三","控制电缆"]
[1,"阻燃耐火控制电缆","米",12257,null,12257,null,null,"ZN-KVV-14x2.5",{"$nulls":3},0]
[2,"阻燃耐火控制电缆","米",{"$nulls":5},"ZN-KVVP-14x2.5"]
[3,"控制电缆","米",{"$nulls":5},"KVVP-7x2.5"]
[4,"阻燃耐火控制电缆(铠装)","米",1900,null,1900,null,null,"ZN-KVV22-4x2.5",{"$nulls":3},0]
[5,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["四","照明导线"]
[1,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",1250,null,1250,null,null,"WDZ-BYJ2.5mm2",{"$nulls":3},0]
[2,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",68071,null,68071,null,null,"WDZ-BYJ4mm2",{"$nulls":3},0]
[3,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",3128,null,3128,null,null,"WDZ-BYJ6mm2",{"$nulls":3},0]
[4,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",12405,null,12405,null,null,"WDZ-BYJ10mm2",{"$nulls":3},0]
[5,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",15881,null,15881,null,null,"WDZ-BYJ16mm2",{"$nulls":3},0]
[6,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZ-BYJ25mm2"]
[7,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ2.5mm2"]
[8,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ4mm2"]
[9,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ6mm2"]
[10,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ10mm2"]
[11,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ16mm2"]
[12,"交联聚乙烯导线(阻燃)","米",{"$nulls":5},"WDZB-BYJ25mm2"]
[13,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",{"$nulls":5},"WDZBN-BYJ2.5mm2"]
[14,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",26148,null,26148,null,null,"WDZBN-BYJ4mm2",{"$nulls":3},0]
[15,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",10814,null,10814,null,null,"WDZBN-BYJ6mm2",{"$nulls":3},0]
[16,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",{"$nulls":5},"WDZBN-BYJ10mm2"]
[17,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",{"$nulls":5},"WDZBN-BYJ16mm2"]
[18,"交联聚乙烯导线(耐火)","米",{"$nulls":5},"WDZBN-BYJ25mm2"]
[19,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["五","电缆护管"]
[1,"G50镀锌钢管","米",1040,1000,2040,{"$nulls":6},0]
[2,"G100镀锌钢管","米",15675,800,16475,{"$nulls":6},0]
[3,"G150镀锌钢管","米",980,null,980,{"$nulls":6},0]
[4,"G200镀锌钢管","米"]
[5,"G50玻璃钢电缆保护管","米"]
[6,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["六","管箱、支架"]
[1,"玻璃钢管箱","米",5275,null,5275,{"$nulls":6},0,"详图"]
[2,"热浸镀锌角钢管箱支架（过桥）","付",5275,null,5275,{"$nulls":6},0,"材质为Q235"]
[3,"热浸镀锌角钢电缆支架（变电所电缆沟）","付",200,null,200,{"$nulls":6},0,"材质为Q235"]
[4,"热浸镀锌角钢电缆支架（隧道强电沟）","付",14455,null,14455,{"$nulls":6},0,"材质为Q235"]
[5,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["七","人（手）井","口"]
[1,"12#人孔井","口",40,null,40,{"$nulls":6},0,"详图"]
[2,"24#人孔井","口",4,null,4,{"$nulls":6},0,"详图"]
[3,"过渡手孔井","口",160,14,174,{"$nulls":6},0,"详图"]
["八","标志桩","个",100,40,140,{"$nulls":6},0]
[208,"接地工程(隧道\\所站分开)"]
["1","隧道口接地（含接地镀锌角钢50*5*5、连接偏钢50*5）","处",6,null,6,{"$nulls":6},0,"每座隧道接地视为一处",6,1,1,null,1,1,2]
["2","镀锌扁钢（50×5）","米",12385,100,12485,{"$nulls":6},0]
["3","镀锌扁钢（60×6）","米"]
[4,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["209","隧道变电所、配电洞防火门"]
["1","配电横洞防火门(1.2mm亚光不锈钢)","面",{"$nulls":10},"含挡鼠板"]
["2","隧道配电洞防火门(1.2mm亚光不锈钢)","面",63,null,63,{"$nulls":6},0,"含挡鼠板",63,null,27,null,null,30,6]
["3","隧道埋地变洞门(1.2mm亚光不锈钢)","面"]
[4,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[210,"变电所环境装饰"]
[1,"洞口配电房","项"]
[1.1,"上金隧道出口配电房","座",1,null,1,{"$nulls":6},0,"配电房房建建设",1,{"$nulls":4},1]
[1.2,"上金隧道进口配电房","座",1,null,1,{"$nulls":6},0,"配电房房建建设",1,{"$nulls":3},1]
[1.3,"松树坪隧道出口配电房","座",1,null,1,{"$nulls":6},0,"配电房房建建设",1,{"$nulls":5},1]
[1.4,"新塘隧道出口配电房","座",1,null,1,{"$nulls":6},0,"配电房房建建设",1,null,1]
[1.5,"新塘隧道进口配电房","座",1,null,1,{"$nulls":6},0,"配电房房建建设",1,1]
[2,"变电所防火树脂地坪漆","平方米",900,80]
[3,"横洞变电所墙面水泥漆","平方米",{"$nulls":10},"墙面找平刷2.5米高白色水泥漆"]
[4,"电气系统图、工作制度版制作","面",72,2,74,{"$nulls":6},0,"板面1.4米x2米",65,8,7,8,7,7,7,null,8,5,8,5]
[5,"变电所标志牌","面",72]
[5.1,"变电所外墙警示牌","面",72,4,76,{"$nulls":6},0,"变电所门挂“配电场所，高压危险”警示牌，铝板制作（200*400）",72,8,8,8,8,8,8,null,8,8,8,4]
[5.2,"变电所内标志牌","面",72,4,76,{"$nulls":6},0,"详图",72,8,8,8,8,8,8,null,8,8,8,4]
[6,"绝缘垫（宽1米）","米",540,80]
[7,"灭火器葙(MF6型干粉2具)","套",18,3,21,{"$nulls":6},0,"站（所）、隧道变电所各配2套",20,2,2,3,2,2,2,null,2,2,3,3]
[8,"变电所空调、除湿机"]
[8.1,"壁挂式空调（1.5P）","台"]
[8.2,"柜式空调（3P）","台",18,3,21,{"$nulls":6},0,null,18,2,2,2,2,2,2,null,2,2,2,2]
[8.3,"柜式空调（5P）","台"]
[8.4,"除湿机（8L/h）","台"]
[9,"电缆沟钢盖板","平方米",540]
[10,"变电所防护网","平方米",270]
[11,"10号槽钢基础","米"]
[12,"12号槽钢基础","米",800,50]
[13,"变电所安全用具","套",9,1,10,{"$nulls":6},0,"10kv验电笔、高压操作手套、绝缘靴、接地线、工具柜等",9,1,1,1,1,1,1,null,1,1,1,1]
[14,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0,"满足供电部门变电所验收要求",0]
["200章   总计  (列入表5.5汇总表)",{"$nulls":11},0]

{"sheet":"第300章","index":1,"n_rows":73,"n_cols":22,"rows_kept":73,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,10],[2,12,2,13],[3,3,3,5],[72,0,72,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.3  工程量清单表"]
[" 第300章  通风、照明工系统     工程量清单  "]
["第300章  通风、照明系统                                                                           ",{"$nulls":11},"货币:人民币(元)                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   "]
[1,2,3,4,null,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["项目号","设备材料名称","单位","永杭数量","靖永数量","小计数量","品牌","制造商","规格型号","原产地","到场价","安装\n施工费","总 价\n4*（9+10）","备注","合计","新塘隧道","上金隧道","松树坪隧道","永定北养护工区","金砂收费站","稔田收费站","官田服务左、右区"]
[301,"隧道通风"]
["一","射流风机"]
[1,"隧道射流风机（30KW）","台"]
[2,"隧道射流风机（37KW）","台",25,null,25,{"$nulls":6},0,"含拉拔试验",24,12,12]
[3,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["二","轴流风机"]
[1,"轴流排风机（含风机主体、减振装置、扩散段、软连接、出风口端消音器、进风口端风门、钢网门等）","套"]
[2,"轴流送风机（含风机主体、减振装置、扩散段、软连接、出风口端消音器、进风口端风门、钢网门等）","套"]
[3,"组合风阀","套",{"$nulls":10},"详图"]
[4,"室外钢构联络风道","米"]
[5,"风机检修行车","套",{"$nulls":10},"详图"]
[6,"轴流风机软启动柜","台"]
[7,"风机控制柜","个"]
[8,"轴流风机控制系统(含控制机、控制软件、操作系统软件等）","套"]
[9,"轴流风机监控软件","套",{"$nulls":10},"与全省统一监控软件相配套"]
[10,"轴流风机软件联网调试","项",{"$nulls":10},"接入全省统一的监控软件联网"]
[11,"其他安装所需辅材","项"]
[302,"隧道照明",{"$nulls":11},"含灯具尾线、普利卡管、吊架、吊杆及安装螺栓等"]
["一","隧道高压钠灯灯具"]
[1,"隧道高压钠灯灯具（70W）","套",90,null,90,null,null,"70W",{"$nulls":3},0]
[2,"隧道高压钠灯灯具（100W）","套",317,null,317,null,null,"100W",{"$nulls":3},0]
[3,"隧道高压钠灯灯具（150W)","套",336,null,336,null,null,"150W",{"$nulls":3},0]
[4,"隧道高压钠灯灯具(250W)","套",207,null,207,null,null,"250W",{"$nulls":3},0]
[5,"隧道高压钠灯灯具(400W)","套",28,null,28,null,null,"400W",{"$nulls":3},0]
[6,"隧道LED灯（100W）","套",{"$nulls":5},"整灯光效≥110m/w"]
[7,"隧道LED灯（80W）","套",1519,null,1519,null,null,"整灯光效≥110m/w",{"$nulls":3},0]
[8,"隧道LED灯（60W）","套",143,null,143,null,null,"整灯光效≥110m/w",{"$nulls":3},0]
[9,"隧道LED灯（50W）","套",130,null,130,null,null,"整灯光效≥110m/w",{"$nulls":3},0]
[10,"收费棚车道LED照明灯（120W)","套",48,null,48,null,null,"整灯光效≥110m/w",{"$nulls":3},0,"详图",48,{"$nulls":4},24,24]
[11,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["二","电缆桥架"]
[1,"防火电缆线槽（含支架、吊架、螺栓、卡箍等）","米",{"$nulls":5},"XQJ-C-01A-3         150*75 "]
[2,"防火电缆线槽（含支架、吊架、螺栓、卡箍等）","米",{"$nulls":5},"XQJ-C-01A-2         100*75 "]
[3,"防火电缆线槽（含支架、吊架、螺栓、卡箍等）","米",1994,null,1994,null,null,"XQJ-C-01A-4         200*100 ",{"$nulls":3},0,null,2085,749,659,677]
[4,"防火金属线槽（含支架、吊架、螺栓、卡箍等）","米",8134,null,8134,null,null,"XQJ-C-01A-2         100*100 ",{"$nulls":3},0,null,8388,3416,4578,394]
[5,"防火电缆线槽（含支架、吊架、螺栓、卡箍等）","米",{"$nulls":5},"100x70"]
[6,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["三","其它"]
[1,"隧道电缆沟盖板素混凝土包封","立方米",762,null,762,null,null,"见施工图",{"$nulls":3},0,"含伸缩缝施工和抹面"]
[2,"隧道中压预埋管混凝土包封","立方米",283,null,283,{"$nulls":6},0,"含伸缩缝施工和抹面",0]
[3,"配电洞室吸顶灯","盏",63,null,63,{"$nulls":6},0,"24W螺口型LED灯，含安装附件、灯具分支电缆、光源、开关盒和开关等",63,27,30,6]
[4,"横洞变电所照明设施"]
[4.1,"横洞变电所配电箱","个"]
[4.199999999999999,"横洞变电所照明灯","盏",{"$nulls":10},"详图"]
[4.299999999999999,"横洞变电所便携式应急灯","盏",{"$nulls":10},"详图"]
[4.399999999999999,"安全型带开关三极单相暗插座","个",{"$nulls":10},"详图"]
[4.499999999999998,"安全型二极加三极单相暗装插座","个",{"$nulls":10},"详图"]
[4.599999999999998,"单联单控开关","个",63,null,63,{"$nulls":6},0,"详图",63,27,30,6]
[4.6999999999999975,"总等电位端子箱","个",{"$nulls":10},"详图"]
[5,"阻燃型可挠性金属套管（含接头）"]
[5.1,"（YK)LV-5/63#","米",1285,null,1285,{"$nulls":6},0]
[6,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[303,"照明路灯及中高杆灯"]
[1,"中杆灯"]
[1.1,"15米中杆灯（含灯杆、光源、时控器、基础、杆内电缆、接地等）","套",40,null,40,{"$nulls":6},0,"详图",40,{"$nulls":4},5,5,30]
[1.2,"18米中杆灯（含灯杆、光源、时控器、基础、杆内电缆、接地等）","套",null,4,4,{"$nulls":6},0,"详图",4,{"$nulls":3},4]
[2,"隧道洞口路灯"]
[2.1,"隧道洞口单臂路灯（含灯杆、光源、基础、接地等）","套",60,null,60,{"$nulls":6},0,"250W",60,20,20,20]
[2.2,"隧道洞口双臂路灯（含灯杆、光源、基础、接地等）","套",{"$nulls":10},"2*250W"]
[3,"高杆灯"]
[3.1,"20米高杆灯（含灯杆、光源、时控器、升降装置、基础、杆内电缆、接地等）","套",{"$nulls":5},"6×240W LED灯",{"$nulls":4},"详图"]
[3.2,"25米高杆灯（含灯杆、光源、时控器、升降装置、基础、杆内电缆、接地等）","套",{"$nulls":10},"详图"]
[3.3,"30米高杆灯（含灯杆、光源、时控器、升降装置、基础、杆内电缆、接地等）","套",{"$nulls":10},"详图"]
[4,"8米低杆灯（含灯杆、光源、时控器、基础、杆内电缆、接地等）","套",null,20,20,null,null,"80W LED",{"$nulls":3},0,null,20,{"$nulls":3},20]
[5,"广场照明配电箱（含安装材料、防雷接地等）","套",null,1,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":3},1]
[6,"永定北收费站变电所断路器改造","项",null,1,1,{"$nulls":6},0,null,1,{"$nulls":3},1]
[7,"其他安装所需辅材","项",1,1,2,{"$nulls":6},0]
["300章  总计  (列入表5.5汇总表)",{"$nulls":11},0]

{"sheet":"第400章","index":2,"n_rows":90,"n_cols":18,"rows_kept":90,"merged":[[0,0,0,13],[1,0,1,13],[2,0,2,10],[2,12,2,13],[3,3,3,5],[26,13,32,13],[33,13,35,13],[38,13,44,13],[45,13,58,13],[89,0,89,10]],"flags":["formulas_cached_only"]}
["5.4 工程量清单表"]
[" 第400章  消防系统     工程量清单  "]
["第400章   消防系统",{"$nulls":11},"货币:人民币(元)                                                                                    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   "]
[1,2,3,4,null,null,5,6,7,8,9,10,11,12]
["项目号","设备材料名称","单位","永杭数量","靖永数量","小计数量","品牌","制造商","规格型号","原产地","到场价","安装\n施工费","总 价\n4*（9+10）","备注","合计","新塘隧道","上金隧道","松树坪隧道"]
[403,"消防给水"]
["一","水池、水井"]
[1,"深水井","座",3,null,3,{"$nulls":6},0,"出水量达到图纸要求",3,1,1,1]
[2,"150吨水池（含水池管件）","座",{"$nulls":10},"详图"]
[3,"300吨水池（含水池管件）","座",{"$nulls":10},"详图"]
[4,"500吨水池（含水池管件）","座",{"$nulls":10},"详图"]
[5,"其他安装所需辅材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["二","泵、过滤器、结合器"]
[1,"深井水泵（规格）","台",3,null,3,{"$nulls":6},0,"成套，规格详图",3,1,1,1]
[2,"低位水池潜水泵","台",{"$nulls":10},"成套，规格详图"]
[3,"远传水位显示仪(防雷型）","个",3,null,3,{"$nulls":6},0,"成套，规格详图",3,1,1,1]
[4,"水位控制箱","个",3,null,3,{"$nulls":6},0,"成套，规格详图",3,1,1,1]
[5,"水泵电缆（含保护管）","米",{"$nulls":10},"详图"]
[6,"控制电缆（含保护管）","米",{"$nulls":10},"详图"]
[7,"水泵结合器（地上式 ）","套",10,null,10,null,null,"SQS100 详见图",{"$nulls":3},0,"详图",10,4,4,2]
[8,"Y型过滤器","个",{"$nulls":5},"DN100",{"$nulls":4},"详图"]
[9,"Y型过滤器","个",{"$nulls":5},"DN125",{"$nulls":4},"详图"]
[10,"Y型过滤器","个",6,null,6,null,null,"DN150",{"$nulls":3},0,"详图",6,2,2,2]
[11,"Y型过滤器","个",{"$nulls":5},"DN200",{"$nulls":4},"详图"]
[12,"其他所需的安装附材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["三","消防管道"]
[1,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",{"$nulls":5},"DN50",{"$nulls":4},"管道敷设报价需包含管道连接的配件"]
[2,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",900,null,900,null,null,"DN65",{"$nulls":3},0]
[3,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",626,null,626,null,null,"DN80",{"$nulls":3},0]
[4,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",300,null,300,null,null,"DN100",{"$nulls":3},0]
[5,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",{"$nulls":5},"DN125"]
[6,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",12691,null,12691,null,null,"DN150",{"$nulls":3},0]
[7,"热浸锌镀锌钢管（含连接配件）","米",{"$nulls":5},"DN200"]
[8,"螺旋缝焊接钢管","根",{"$nulls":5},"B219*6*10000",{"$nulls":4},"为管道过路外套保护管"]
[9,"螺旋缝焊接钢管","根",12,null,12,null,null,"B325*6*12500",{"$nulls":3},0]
[10,"螺旋缝焊接钢管","根",{"$nulls":5},"B425*6*12500"]
[11,"其他所需的安装附材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["四","阀门"]
[1,"洞内检修球阀"," ",{"$nulls":10},"阀门报价应含连接法兰、配件"]
[1.1,"洞内检修球阀（DN100）","个"]
[1.2,"洞内检修球阀（DN125）","个"]
[1.3,"洞内检修球阀（DN150）","个",20,null,20,{"$nulls":6},0,null,20,8,10,2]
[1.4,"洞内检修球阀（DN200）","个"]
[2,"闸阀（含配件）"]
[2.1,"闸阀DN100（含配件）(全喷塑软封)","个"]
[2.2,"闸阀DN125（含配件）(全喷塑软封)","个",{"$nulls":10},"阀门报价应含连接法兰、配件"]
[2.3,"闸阀DN150（含配件）(全喷塑软封)","个"]
[3,"蝶阀(含配件)"]
[3.1,"蝶阀(含配件)DN50","个"]
[3.2,"蝶阀(含配件)DN100","个",17,null,17,{"$nulls":6},0,null,22,9,9,4]
[3.3,"蝶阀(含配件)DN125","个"]
[3.4,"蝶阀(含配件)DN150","个",41,null,41,{"$nulls":6},0,null,41,18,14,9]
[3.5,"蝶阀(含配件)DN200","个"]
[4,"截止阀（含配件）"]
[4.1,"截止阀（含配件）DN50","个"]
[5,"止回阀"," "]
[5.1,"止回阀DN65","个",5,null,5,{"$nulls":6},0,null,3,1,1,1]
[5.2,"微阻缓闭止回阀","个"]
[6,"DN50自动排气阀（含截止阀）","个",6,null,6,{"$nulls":6},0,null,6,2,2,2]
[7,"洞外减压阀井","个"]
[8,"减压阀组(含洞门)","套",{"$nulls":5},"配套"]
[9,"球阀","个",{"$nulls":5},"DN65(绿化管用)",{"$nulls":4},"阀门报价应含连接法兰、配件"]
[10,"管道伸缩器","个",12,null,12,null,null,"DN150",{"$nulls":3},0,null,20,8,10,2]
[11,"其他所需的安装附材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["五","其他"]
[1,"阀门井"]
[1.1,"砖砌阀门井","座",28,null,28,{"$nulls":6},0,"详国标07MS101-2/24",29,11,11,7]
[1.2,"砖砌阀门井","座",{"$nulls":5},"DxH=1.2x1.2",{"$nulls":4},"详国标S143-17-13"]
[1.3,"砖砌圆形给水阀门井","座",{"$nulls":5},"D=1.2m   H=1.75m",{"$nulls":4},"详国标S143-17-14"]
[2,"管道支架"," ",{"$nulls":5}," "]
[2.1,"洞内支架","付",4022,null,4022,{"$nulls":6},0,"含洞内立管管槽内固定支架"]
[2.2,"洞外支架","付",160,null,160,null,null,"配套",{"$nulls":3},0,"按实计"]
[2.3,"砖砌管支墩","座",320,null,320,null,null,"详见图",{"$nulls":3},0,"按实计"]
[3,"检修便道","米",820,null,820,null,null,"1.5米宽",{"$nulls":3},0,"按实计"]
[4,"防火门"]
[4.1,"防火卷帘门（车行横洞）","扇",5,null,5,null,null,"4500*6016  详见图",{"$nulls":3},0,null,5,2,3,0]
[4.2,"防火门（人行横洞）","扇",28,null,28,null,null,"2000*2500  详见图",{"$nulls":3},0,"含园顶封堵部分（与防火门同材质）",28,12,14,2]
[4.3,"通风照明洞室防火门","扇"]
[5,"室外给水栓","个",{"$nulls":5},"DN32"]
[6,"电缆沟防火封堵","处",{"$nulls":10},"强弱电缆沟内每100米1处"]
[7,"其他所需的安装附材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
[404,"消防器具"]
[1,"灭火器葙(MF6、MF8型干粉三具)","套"]
[2,"2*6kg磷酸铵盐干粉灭火器","套",{"$nulls":10},"每套两具"]
[3,"消火栓箱（含消火栓、水成膜泡沫灭火装置、上水管槽的镀锌钢板、标识等）","套",223,null,223,null,null,"1000*700*320,SNSS65,详见图",{"$nulls":3},0,null,223,88,111,24]
[4,"室外消火栓（地上式） ","套",10,null,10,null,null," SS100/65 详见图",{"$nulls":3},0,null,10,4,4,2]
[5,"室内消火栓口","个",{"$nulls":5},"DN65"]
[6,"减压孔板","片",{"$nulls":5},"孔洞尺寸见图"]
[7,"其他所需安装附材","项",1,null,1,{"$nulls":6},0]
["400章  总计  (列入表5.5汇总表)",{"$nulls":11},0]